案 由：关于北横通道江苏路出入口匝道周边道路交通组织的建议
编 号：102
提 案 人：张闽
内容摘要：北横通道西段开通后，分流了长宁路及延安高架路的车流，大量车辆从江苏路南向西左转弯进入长宁路后汇入北横通道，以及反方向的西向东车辆由北横通道江苏路匝道驶出，经长宁路右转进入江苏路，这使得长宁路、江苏路路口在高峰期间异常拥堵，虽然江苏路已设置可变车道，但拥堵仍十分严重，建议： 1、在前期江苏路试点可变车道的经验基础上，进一步摸清路口车辆潮汐规律，合理配置车道和信号灯配时，并通过调整和新增交通设施、加强长发性拥堵路段管理，提升道路通行能力。 2、长宁路、江苏路口架设人行天桥，减少人车争抢道路资源。 3、江苏路南向北方向允许小型车辆在武定西路口掉头，但不允许车辆在江苏路口掉头。 4、加快长宁路（安西路-江苏路）段道路恢复及北横通道西向东江苏路二级出口匝道的建设。 5、长宁路东向西方向进北横通道入口匝道路段车道延长长实线，防止车辆随意变道，高峰期间安排警力或者增设电子警察，加大执法力度。